直饮水机滤芯技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品牌及型号 | 基本参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 图片 |
| 直饮水机滤芯1 |  10寸PP棉喷熔滤芯 | 商品型号：10寸PP棉喷熔滤芯材质 ：聚丙烯（PP）内径 ：28mm外径 ：60mm过滤精度：1微米-5微米适用水源：市政自来水使用温度：4-50℃使用寿命：4-6个月产品功能：可过滤液体中的悬浮物，颗粒，铁锈灯杂质处理流量：1.0T/h纵向抗拉强度：>120MP | 支 |  |  |  | 6a69d6880af102c284c7e860579bffe |
| 直饮水机滤芯2 | 10寸CTO压缩活性炭滤芯 | 商品型号：10寸CTO压缩活性炭滤芯材质 ：PP端盖，PP滤膜，PE网套，椰壳活性炭内径 ：28mm外径 ：70mm过滤精度：5微米适用水源：市政自来水余氯去除率：≥96.83％工作温度：60℃流量 ：8L/MIN使用寿命：4-6个月产品功能：可过滤水中的铁锈，泥沙，余氯等杂质 | 支 |  |  |  | 4e20fa9ecc20ab87ecee2ac1e5be40c |
| 直饮水机滤芯3 | 10寸超滤膜滤芯 | 商品型号：10寸中空纤维超滤膜滤芯材质 ：合金聚丙烯腈（UPAN）内径 ：25.4mm外径 ：71mm过滤精度：0.01微米适用水源：市政自来水破裂强度：≤0.6MP工作温度：4-45℃净水流量 ：3500ML/MIN使用寿命：6-12个月产品功能：可有效去除自来水中的细菌，繁殖物，泥沙，胶体，和锈垢等，保留微量元素和矿物质 | 支 |  |  |  | 49a4dd980fb7d45afa3c755677e9af5 |
|  |  |

说明：饮水机滤芯更换三款滤芯为1组，报价包括税金，安装更换人工费用，最高报价不得超过345元/组。